Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-22-7/2014-02

Дана: 03.12.2014. године

К њ а ж е в а ц

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на питање заинтересованог лица

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-22/2014-02 у поступку јавне набавке добара- агрегата, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмени

**О Д Г О В О Р**

на питање заинтересованог лица достављено путем електронске поште дана 02.12.2014. године, а које гласи:

**Питање:**

1. Да ли испоручилац добра које је предмет горе наведене јавне набавке треба да буде на територији Републике Србије овлашћен дистрибутер и сервисер добара која су предмет ове јавне набавке?

Одговор: да

**Питање:**

1. Да ли роба која се испоручује тј. агрегат треба да буде европског порекла (ЕУ порекло робе)?

Одговор: да.

**Питање:**

1. Да ли агрегат који је предмет набавке отворене или затворене конструкције?

Одговор: агрегат који је предмет набавке је затворене конструкције.

**Питање:**

1. Да ли је потребно да агрегат буде са или без АТS-a (Automatic Transfer Switch)? Уколико је са, где је потребно да се АТS налази (инсталиран на агрегату или у сопственом кућишту)?

Одговор:Потребно је да буде без АТS-a (Automatic Transfer Switch).

**Питање:**

1. Пошто је за пуштање у рад потребно обезбедити 50Л горива, да ли гориво треба да буде део наше понуде или бисте Ви то обезбедили?

Одговор: Гориво за пуштање у рад ће бити обезбеђено, није потребно да буде део понуде.

**Питање:**

1. У захтеву се наводи да је минимална радна снага агрегата 32 KW? Да ли је то снага у Stand bу или Prime режиму рада?

Одговор: минимална снага је наведена за Stand bу режим.

**Питање:**

1. Шта значи номинални напон 57,8 Аmps!?

 Одговор: Ово је ампеража али је буквално преведена са енглеског језика.

1. Да ли агрегат треба да поседује АМF ( Automatic Mains Failure)?

Одговор: Не, није потребно да поседује АМF ( Automatic Mains Failure).

**Питање:**

1. Уколико би се агрегат инсталирао унутар просторије да ли наша понуда треба да обухвати уношење агрегата, као и израду и повезивање на систем за довод свежег и одвод топлог и сагорелог ваздуха?

Одговор: Истовар и уношење агрегата извршиће ЈКП „Топлана“ а израду и повезивање на систем за довод свежег и одвод топлог и сагорелог ваздуха потребно је да изврши понуђач.

**Питање:**

1. Да ли наша понуда треба да обухвати и спуштање агрегата на припремљену локацију или је довољно испоручити агрегат на камиону?

Одговор: Истовар и уношење агрегата извршиће ЈКП „Топлана“, Књажевац, односно довољно испоручити агрегат на камиону.

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404/1-22/2014-02**